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[bookmark: _Toc24779]前　言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件涉及GGUF量化模型格式、Q4_K_M量化算法、特定推理引擎及国产AI处理器适配方案等技术内容，相关专利信息尚在收集中。
本文件由江苏省人工智能学会提出并归口。
本文件起草单位：常州市人力资源和社会保障局、江苏省常州技师学院、中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司（待补充）。
本文件主要起草人：左洲鹏、薛晖、丁国明、周柯敏、周建东、王江东、周昊、李冉、黄平安、虞明、张南、周晨栋、（待补充）。
本文件为首次发布。
[bookmark: _Toc4060]引　言
大语言模型在政务领域的应用正快速扩展。政务数据具有高度敏感属性，“数据不出域”是刚性安全要求。基层政务单位在部署大模型应用时，普遍面临算力有限、安全要求高、运维能力弱三重约束。
现有大模型部署相关标准多面向企业机房级场景，未覆盖基层政务单位的实际条件。基层政务大模型本地化部署领域目前尚无专项标准，各单位自行摸索，方案碎片化，数据管理与生成内容质量控制水平参差不齐。
本文件旨在为党政机关及其他公共部门的大模型本地化部署提供统一技术规范，确保部署方案的安全合规性、硬件适配性、数据可控性、内容可信性、信创兼容性和运维可持续性。
本文件与GB/T 45288.1—2025《人工智能　大模型　第1部分：通用要求》、T/ISC 0079—2025《政务大模型通用技术与应用支撑能力要求》、ISO/IEC 42001:2023《信息技术　人工智能　管理体系》形成互补：GB/T 45288.1—2025规定大模型的通用要求，T/ISC 0079—2025规定政务大模型通用技术与应用支撑能力，本文件聚焦政务大模型本地化部署的专项技术要求；在数据安全、生成内容安全与内容标识方面，本文件衔接GB/T 39477—2020、GB/T 43697—2024、GB/T 45654—2025、GB 45438—2025等国家标准的有关规定。
政务大模型是技术底座概念。“干部全息画像”等是基于政务大模型构建的典型应用场景，相关应用系统的架构与服务要求由配套标准另行规定，不属于本文件范围。
本文件主要技术条款参考了某市级人力资源和社会保障局建成的全栈本地化部署原型系统的实践验证。该原型系统为本文件部分性能指标提供了初步实测参考，验证情况见附录C。附录C为资料性附录，提供验证背景信息，不构成本文件条款的规范性依据。本文件各项强制阈值在标准验证矩阵完成前，部分以“宜”（推荐性）表述，待实测数据充分后转为“应”（强制性）。
[bookmark: _Toc23885]1　范围
本文件确立了政务大模型本地化部署的总体架构，规定了硬件配置、模型部署与调度、量化推理、数据管理、检索增强生成知识库、生成内容质量控制与幻觉防范、安全与合规、信创适配、便携部署、运维监控及部署验收的技术要求。
本文件适用于党政机关及其他公共部门开展大模型本地化部署的设计、开发、测试、评估与运维活动。
本文件不适用于云端部署或混合部署中云端部分的技术要求，也不适用于通过互联网向公众提供生成式人工智能服务的场景。
涉及国家秘密的信息系统开展大模型本地化部署，除满足国家保密法律法规的专项要求外，可参照本文件执行。
[bookmark: _Toc31996]2　规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 45438—2025　网络安全技术　人工智能生成合成内容标识方法
GB/T 22239—2019　信息安全技术　网络安全等级保护基本要求
GB/T 25069—2022　信息安全技术　术语
GB/T 35273—2020　信息安全技术　个人信息安全规范
GB/T 39477—2020　信息安全技术　政务信息共享　数据安全技术要求
GB/T 39786—2021　信息安全技术　信息系统密码应用基本要求
GB/T 42460—2023　信息安全技术　个人信息去标识化效果评估指南
GB/T 43697—2024　数据安全技术　数据分类分级规则
GB/T 45288.1—2025　人工智能　大模型　第1部分：通用要求
GB/T 45654—2025　网络安全技术　生成式人工智能服务安全基本要求
《政务数据共享条例》（国务院令第809号，2025年）
[bookmark: _Toc32287]3　术语和定义
GB/T 25069—2022界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1
政务大模型
large language model for government affairs
面向党政机关及其他公共部门业务场景，经政务领域语料微调、检索增强或提示工程等方式适配，具备政务文本理解、政策问答、文书生成、数据分析等能力的大语言模型。
注1：政务大模型是技术底座概念；“干部全息画像”等是基于政务大模型构建的典型应用场景，其业务功能要求不属于本文件范围。
注2：大语言模型的通用要求见GB/T 45288.1—2025。
3.2
本地化部署
localized deployment
将大模型推理服务、知识库、数据管理与业务应用部署在政务内网或本地计算设备上，数据、模型、计算、应用全流程物理闭环，不依赖外部云服务的部署方式。
3.3
智能路由调度
intelligent routing and scheduling
基于意图识别将用户请求自动分发至匹配的模型规格与知识资源，并在资源不可用时自动降级回退的调度机制。
3.4
意图识别
intent recognition
对用户请求所属业务意图类型进行自动分类的过程。
3.5
幻觉
hallucination
大语言模型生成的貌似合理但与事实不符、无数据来源或虚构引用的内容。
3.6
检索增强生成
retrieval-augmented generation; RAG
将外部知识库的检索结果与大语言模型的生成能力相结合，增强模型输出准确性与时效性的技术方法。
3.7
量化推理
quantized inference
通过降低模型参数精度减少内存占用与计算量，使大参数模型在有限算力环境下实现可用推理的技术方法。
3.8
硬件配置分级
hardware configuration grading
根据部署单位硬件条件差异，将部署环境划分为不同等级并对应不同模型规格与应用能力的分级适配方式。
3.9
轻量级模型
lightweight model
参数量不大于4B的大语言模型。
注1：稠密模型以总参数量判定档位。
注2：混合专家（MoE）模型以总参数量为基础判定档位，同时记录单词元激活参数量作为参考。档位边界以本文件发布时主流技术为基准；技术迭代后，承担相同功能定位的模型按其参数量归入对应档位。
3.10
中量级模型
medium-scale model
参数量大于4B且不大于20B的大语言模型。
注1：稠密模型以总参数量判定档位。
注2：混合专家（MoE）模型以总参数量为基础判定档位，同时记录单词元激活参数量作为参考。档位边界以本文件发布时主流技术为基准；技术迭代后，承担相同功能定位的模型按其参数量归入对应档位。
3.11
重量级模型
heavyweight model
参数量大于20B的大语言模型。
注1：稠密模型以总参数量判定档位。
注2：混合专家（MoE）模型以总参数量为基础判定档位，同时记录单词元激活参数量作为参考。总参数量决定模型文件存储占用与最低硬件要求，激活参数量决定推理计算开销。档位边界以本文件发布时主流技术为基准；技术迭代后，承担相同功能定位的模型按其参数量归入对应档位。
注3：未来标准迭代方向为按资源需求（模型常驻显存、激活计算量等）分级，届时参数量将降为参考项。
3.12
便携部署
portable deployment
将模型推理环境、知识库、应用系统封装于移动存储设备，支持即插即用式快速部署的方式。
3.13
数据池
data pool
本地化部署中统一存储和管理结构化与非结构化政务数据的逻辑存储区域，是知识库构建与人员查询的共同数据源。
3.14
信创适配
adaptation to information technology application innovation
对国产AI处理器、国产操作系统、国产数据库及国产基础软件开展的适配与兼容性验证。
注：信创是“信息技术应用创新”的简称。
3.15
全链路审计追踪
end-to-end audit trail
对权限操作、数据操作、模型决策、数据流转和系统完整性事件进行关联记录，实现从人员操作到模型输出全过程可追溯的机制。
3.16
去标识化
de-identification
通过对个人信息的技术处理，使其在不借助额外信息的情况下无法识别特定自然人的过程。
注：去标识化的定义见GB/T 35273—2020，去标识化效果的评估见GB/T 42460—2023。
3.17
Top-3召回率
Top-3 recall rate
在检索结果返回的前3条记录中，至少包含1条相关记录的查询占总查询次数的比例。
注：Top-3召回率用于评估语义检索模式下的检索质量。
3.18
并发TTFT退化
concurrent TTFT degradation
在多用户并发请求条件下，首词元延迟（TTFT）相对于单用户场景的增长幅度，反映系统在负载增加时的响应品质保持能力。
注：并发TTFT退化是衡量推理服务可用性的重要指标。单路TTFT达标不等于并发场景TTFT达标。
[bookmark: _Toc12696]4　缩略语
下列缩略语适用于本文件。
AES：高级加密标准（Advanced Encryption Standard）
API：应用程序编程接口（Application Programming Interface）
B：十亿（billion），用于表示模型参数量单位
CPU：中央处理器（Central Processing Unit）
GPU：图形处理器（Graphics Processing Unit）
GGUF：GPT生成统一格式（GPT-Generated Unified Format）
MoE：混合专家模型（Mixture of Experts）
NVMe：非易失性内存主机控制器接口规范（Non-Volatile Memory Express）
PDF：便携式文档格式（Portable Document Format）
RAG：检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation）
RBAC：基于角色的访问控制（Role-Based Access Control）
SSD：固态硬盘（Solid State Drive）
token：词元，大语言模型处理文本的基本单位
tokens/s：每秒词元数，推理速度单位
TTFT：首词元延迟（Time To First Token）
TPOT：逐词元延迟（Time Per Output Token）
[bookmark: _Toc11316]5　总体架构
[bookmark: _Toc4152]5.1　架构组成
本地化部署应采用全栈本地化架构，由数据层、模型层、服务层、应用层组成，各层职责明确、接口规范，并满足下列要求：
a) 各层应通过标准化接口通信，应支持独立升级与替换；
b) 全栈应实现物理闭环，满足“数据不出域、推理不联外网、执行在内网闭环”的要求；
c) 模型与推理引擎应可替换，不应绑定特定产品。
[bookmark: _Toc28629]5.2　数据层
数据层应满足下列要求：
a) 应支持结构化与非结构化政务数据的统一采集、清洗与存储；
b) 应支持增量更新，保障数据时效性；
c) 应实现数据池与知识库的同步更新机制，确保同一数据源在供人员查看与供模型查询两个通道中的一致性；
d) 应支持多数据源接入，数据格式与接口应可扩展；
e) 数据分类分级、脱敏、备份等管理要求应符合第9章的规定。
[bookmark: _Toc22647]5.3　模型层
模型层应满足下列要求：
a) 应支持多规格模型的协同部署与智能路由调度；
b) 应实现硬件无关的推理接口抽象，确保推理引擎应可替换；
c) 应支持模型热加载，不应中断已运行的推理服务；
d) 应提供模型版本标识与变更管理能力；
e) 部署的模型应符合GB/T 45288.1—2025规定的通用要求。
[bookmark: _Toc18647]5.4　服务层
服务层应满足下列要求：
a) 应提供标准化的API接口，支持多应用系统对接；
b) 应实现基于角色的访问控制与权限管理；
c) 应提供全链路审计追踪能力；
d) 应支持服务健康监测与异常告警。
[bookmark: _Toc30417]5.5　应用层
应用层应满足下列要求：
a) 应提供面向政务业务场景的交互界面与功能呈现；
b) 应支持智能问答、文书生成、数据分析、综合评估等政务应用场景的可配置扩展；
c) 应实现响应结果的来源可溯与生成内容标识。
[bookmark: _Toc13760]5.6　数据流
本地化部署的数据流应满足下列要求：
a) 用户请求数据应仅在本地网络内传输，不应经由公网中转；
b) 模型推理应在本地计算设备上完成，不应调用外部云服务API；
c) 知识库检索与更新应在本地存储设备上完成，不应从外部源直接同步；
d) 系统日志与审计数据应本地存储，不应外传。
[bookmark: _Toc3022]6　硬件配置要求
[bookmark: _Toc18629]6.1　分级原则
本地化部署应根据部署单位的硬件条件进行分级适配，不应采用一刀切的硬件要求。硬件配置划分为基础级、标准级、增强级三个等级，并应满足下列总体要求：
a) 各级配置应覆盖从无AI加速器环境到专业级服务器环境的完整适配范围；
b) 部署系统应自动检测当前硬件配置并选择对应的运行等级；
c) 硬件升级后，系统应无需重新部署即可自动识别新硬件并提升运行等级；
d) 降级运行时应保障核心功能的可用性；
e) 本章所列硬件参数与第7章、第8章所列模型规格以本文件发布时主流技术为基准；技术迭代后，同档位的等效配置视为满足本文件要求，编制时参考配置见附录B。
[bookmark: _Toc11626]6.2　基础级
基础级适用于无独立AI加速器的办公计算机环境，应满足下列要求：
a) 处理器：应不少于8个物理核心；
b) 内存：应不少于32 GB；实际运行时内存占用宜预留模型文件大小的2.5倍至3.0倍作为安全余量，以覆盖推理峰值与系统开销；
c) 存储：应不少于256 GB可用空间，宜采用SSD；
d) AI加速器：无强制要求；
e) 模型规格：应支持轻量级模型（3.9）的CPU推理；
f) 推理性能：轻量级模型推理速度应不低于10 tokens/s；端到端响应时间宜不超过35 s（输入512词元以内、输出256词元以内）。
[bookmark: _Toc25096]6.3　标准级
标准级适用于配备消费级AI加速器的办公环境，应满足下列要求：
a) 处理器：应不少于8个物理核心；
b) 内存：应不少于32 GB；实际运行时内存占用宜预留模型文件大小的2.5倍至3.0倍作为安全余量；
c) 存储：应不少于512 GB可用空间，宜采用SSD；
d) AI加速器：显存应不少于12 GB，或采用具有等效容量统一内存架构的AI计算设备，应支持量化模型GPU加速推理；
e) 模型规格：应支持中量级（3.10）及以下量化模型的GPU加速推理；
f) 推理性能：量化推理速度应不低于10 tokens/s；端到端响应时间宜不超过35 s（输入512词元以内、输出256词元以内）。
[bookmark: _Toc15607]6.4　增强级
增强级适用于配备专业级AI加速器的机房环境，应满足下列要求：
a) 处理器：应不少于16个物理核心；
b) 内存：应不少于64 GB；
c) 存储：应不少于1 TB可用空间；
d) AI加速器：单卡显存应不少于32 GB并支持多卡并行，或采用具有等效容量统一内存架构的AI计算设备；
e) 模型规格：应支持中量级（3.10）及以上模型的推理，支持多模型并行服务；
f) 推理性能：推理速度应不低于20 tokens/s；端到端响应时间宜不超过20 s（输入1024词元以内、输出256词元以内）。
[bookmark: _Toc8324]6.5　跨级兼容
跨级兼容应满足下列要求：
a) 同一部署包应在三个硬件等级上均可运行，自动选择对应运行模式；
b) 硬件升级后系统应自动提升运行等级，无需重新部署；
c) 降级运行时应保障核心功能可用，可适当降低非核心功能的响应质量；
d) 降级与恢复事件应记录审计日志。
[bookmark: _Toc15556]7　模型部署与调度
[bookmark: _Toc26494]7.1　部署架构
模型部署架构应满足下列要求：
a) 应遵循“轻量模型调度、重量模型执行”的分层部署策略；
b) 应支持至少两种不同参数规格的模型同时部署，分别承担调度与执行职责；
c) 模型规格配置应与第6章硬件等级对应，部署单位应根据实际硬件条件选择配置；
d) 本文件不应绑定特定模型产品或模型系列。
[bookmark: _Toc11345]7.2　智能路由调度
智能路由调度应满足下列要求：
a) 应实现基于意图识别（3.4）的请求自动路由，将请求分发到匹配的模型规格与知识资源；
b) 意图识别应覆盖政务业务场景的主要意图类型，在部署单位确认的业务意图测试集上识别准确率应不低于95%；业务意图测试集应覆盖部署单位确认的全部业务意图类型，每类应包含简单和复杂场景样本；宜同时报告Macro-F1值，Macro-F1的计算方法见实施指南；
c) 应根据请求复杂度自动选择对应规格的执行模型；
d) 目标模型资源不可用时，应自动降级路由到可用的低规格模型或CPU回退模式；
e) 降级运行时应向用户提示当前运行模式；
f) 路由决策、降级与恢复事件应记录审计日志。
[bookmark: _Toc1154]7.3　模型运行环境
模型运行环境应满足下列要求：
a) 应支持业界主流的量化模型格式（如GGUF）的加载与推理；
b) 应支持GPU加速推理及CPU回退；
c) 推理引擎应通过抽象接口层实现可替换，本文件不应绑定特定推理引擎产品；
d) 应支持模型热加载，不应中断已运行的推理服务；
e) 应提供模型版本标识，支持版本回滚；
f) 模型文件应校验来源与完整性，防止植入恶意代码。
[bookmark: _Toc26334]7.4　推理引擎兼容性
推理引擎兼容性应满足下列要求：
a) 推理引擎应实现硬件无关的调用接口抽象，确保部署单位可根据自身硬件条件选择或更换推理引擎；
b) 标准级及以上环境应支持GPU加速后端的自动检测与适配；
c) 推理引擎故障时应自动回退到可用后端，保障服务连续性。
[bookmark: _Toc8749]8　量化推理
[bookmark: _Toc8073]8.1　量化格式
量化格式应满足下列要求：
a) 应支持业界主流的量化模型格式（如GGUF）；
b) 量化级别应不低于Q4_K_M（4比特中等精度量化格式）或同等精度水平；
c) 量化后模型在政务典型任务上的性能下降应不超过5%；
d) 量化模型应在部署前进行精度验证，确保政务场景可用性。
[bookmark: _Toc22094]8.2　推理性能
推理性能指标应按下列五类分别度量，测试条件应符合8.3的规定：
a) 首词元延迟（TTFT，单用户）：单用户（并发1）热启动条件下，TTFT的P50值应不超过5 s，P95值宜不超过8 s；
b) 首词元延迟（TTFT，并发）：并发场景下TTFT会出现显著退化，部署单位应在目标并发数下实测验证TTFT，并发4条件下的TTFT的P50值宜不超过30 s，并发8条件下宜有明确退化上限记录；并发TTFT退化超出预期时，应评估限流或排队策略。
c) 输出速度（单用户）：标准级环境下中量级量化模型应不低于10 tokens/s；基础级环境下轻量级模型应不低于10 tokens/s；增强级环境下中量级及以上模型应不低于20 tokens/s；
d) 端到端响应时间：从请求提交到最后一个词元返回的时间，按输出长度分级规定，P95值宜符合第6章对应等级要求；
e) 系统吞吐量（资料性）：在规定并发数下单位时间全系统输出词元总数，该指标供部署单位参考，不作强制要求。
模型加载（冷启动）时间应不超过60 s。
[bookmark: _Toc12129]8.3　性能测试条件
推理性能测试应在下列条件下进行：
a) 输入长度：应至少设置256词元和512词元两档，增强级可增设1024词元档；
b) 输出长度：应至少设置128词元和256词元两档；
c) 并发数：应至少测试单用户（并发1）场景；标准级及以上应测试并发4场景以验证TTFT退化程度；增强级宜增设并发8场景；并发测试应记录TTFT退化倍数和吞吐量变化，作为部署容量规划的参考依据；
d) 输出方式：应采用流式输出；
e) 启动状态：应采用热启动（模型已加载且预热完成）；
f) 统计值：应报告P50和P95统计值，关键场景宜加报P99；
g) 重复次数：每组测试条件应至少重复3次，报告均值和波动范围。
[bookmark: _Toc20017]8.4　推理后端
推理后端应满足下列要求：
a) 应支持至少两种GPU计算后端的自动检测与切换；
b) GPU计算后端不可用时应自动回退到CPU推理模式；
c) 应支持信创AI处理器专用推理后端的适配与扩展；
d) GPU推理后端应在目标硬件平台上完成稳定性验证，验证记录应作为部署验收材料的一部分。
注：GPU加速效果因推理引擎版本、GPU架构、后端类型和模型规格的匹配程度而异，不同后端在同一硬件上的稳定性表现也可能不同。部署单位不应假设GPU加速在任意硬件环境下均有效，应在选型前完成实际验证。
[bookmark: _Toc19736]9　数据管理
[bookmark: _Toc29192]9.1　总体要求
应对本地化部署涉及的数据实施全生命周期管理，覆盖采集、存储、使用、更新、共享、备份与销毁各环节，并保留管理记录。数据安全管理要求见第12章。
[bookmark: _Toc17210]9.2　数据分类分级
a) 应按照GB/T 43697—2024对采集和存储的数据开展分类分级，识别核心数据、重要数据与一般数据；
b) 应建立数据资产目录，记录数据类别、级别、来源、用途与责任主体；
c) 应按数据级别实施差异化管控，重要数据的访问与导出应从严控制。
[bookmark: _Toc24781]9.3　数据采集与接入
a) 数据来源应合法、正当，采集范围应遵循最小必要原则，与业务用途直接相关；
b) 应对接入数据开展准确性、完整性、一致性、时效性校验；
c) 数据接入应记录来源、时间、操作人员与校验结果。
[bookmark: _Toc8461]9.4　数据存储
a) 数据应全部存储于本地存储设备，不应存储于外部云存储；
b) 数据存储加密应符合GB/T 39786—2021的要求；
c) 应按数据类别与级别实施分区存储与隔离；
d) 存储介质应建立登记与管理制度。
[bookmark: _Toc28695]9.5　数据更新与同步
a) 应支持增量更新，保障数据时效性；
b) 应实现数据池与知识库的同步更新，确保供人员查看与供模型查询两个通道的数据一致；
c) 数据更新操作应记录审计日志；
d) 知识条目宜标注来源与生效时间，过期知识应及时更新或废止。
[bookmark: _Toc905]9.6　数据共享与交换
a) 本地化部署的数据应不出域；
b) 确需对外共享交换的，应经审批，并按照GB/T 39477—2020和《政务数据共享条例》的要求执行脱敏、加密与留痕；
c) 共享交换记录应纳入审计日志。
[bookmark: _Toc30647]9.7　数据备份与恢复
a) 应制定并执行数据备份策略，明确备份范围、周期与保存期限；
b) 备份数据应加密存储，并与生产数据物理隔离或离线保存；
c) 应定期验证备份可恢复性，每年至少开展一次恢复演练。
[bookmark: _Toc16141]9.8　数据销毁
a) 存储介质报废或转用前，应对数据实施不可恢复的销毁或擦除；
b) 数据销毁应经审批，销毁过程与结果应记录。
[bookmark: _Toc12057]10　检索增强生成知识库
[bookmark: _Toc14266]10.1　知识库架构
a) 应采用语义检索与关键词检索双模式架构；
b) 语义检索模式应基于向量数据库实现语义相似度检索；
c) 关键词检索模式应作为语义检索不可用时的自动回退方案；
d) 双模式切换应对用户透明，不应中断服务；
e) 知识库架构应支持向量数据库产品的可替换性。
[bookmark: _Toc21174]10.2　知识库管理
a) 应支持增量更新，新增文档无需重建全部索引；
b) 应支持多文档格式解析，包括但不限于PDF、Word、TXT、Markdown；
c) 知识库语料来源应合法合规，入库前应经审核；
d) 知识条目宜标注来源、密级与生效时间；
e) 知识库更新操作应记录审计日志。
[bookmark: _Toc26008]10.3　检索质量
检索质量应在部署单位确认的检索测试集上验证。检索测试集应覆盖部署单位的主要查询类型，应包含简单查询、复合查询和边界查询，每类查询应包含正例和反例。检索质量应满足下列要求：
a) 语义检索模式下，Top-3召回率（3.17）应不低于80%；
b) 关键词检索模式下，精确匹配查询的召回率应不低于90%；
c) 检索响应时间应不超过3 s（知识库文档数10 000以内）。
[bookmark: _Toc14880]11　生成内容质量控制与幻觉防范
[bookmark: _Toc10993]11.1　总体要求
应建立“知识锚定、无据拒答、人工复核”相结合的生成内容质量控制机制，防范幻觉（3.5）风险。
[bookmark: _Toc2927]11.2　知识锚定与引用溯源
a) 涉及政策法规、业务数据、事实陈述的回答应基于知识库检索结果生成，并附来源引用；
b) 无知识库来源支撑的内容，不应输出确定性结论；
c) 引用来源应可定位追溯至知识库具体条目。
[bookmark: _Toc5773]11.3　置信度与拒答
置信度与拒答应满足下列要求：
a) 模型应对输出进行置信度评估，低置信度时应降级回答或明确拒答并向用户提示；
b) 拒答与提示机制参照GB/T 45654—2025的有关要求执行；
c) 在知识库覆盖范围内，事实性问答应在部署单位确认的事实问答测试集上验证。事实问答测试集应覆盖知识库主要主题领域，应区分简单、中等和困难三个难度层级。事实问答准确率宜区分下列三个子指标分别报告：1）检索正确率：检索结果中包含相关文档的查询比例；2）答案正确率：模型最终答案与标准答案一致的比例；3）引用一致率：答案所附引用指向正确知识库条目的比例。事实问答准确率（答案正确率）应不低于90%；
d) 虚构文件文号、虚构数据、虚构人名等虚构引用应进行专项检测。虚构引用检测测试集应包含诱导虚构文件文号、虚构数据和虚构人名的测试样本。在虚构引用检测测试集上，虚构引用发生次数应为0。
[bookmark: _Toc24347]11.4　人工复核
a) 涉及考核评价、选拔任用、待遇保障等敏感事项的生成内容，应经人工复核后方可作为正式工作依据使用；
b) 交互界面应显著提示生成内容为人工智能生成、仅供参考；
c) 人工复核操作应记录审计日志。
[bookmark: _Toc14508]11.5　生成内容标识
a) 对外提供或导出的生成内容，应按GB 45438—2025的要求添加显式标识，宜同时添加隐式标识；
b) 系统内部流转的生成内容，宜参照GB 45438—2025执行。
[bookmark: _Toc32636]11.6　幻觉对抗测试
幻觉对抗测试应满足下列要求：
a) 部署验收及运行期间应定期开展幻觉对抗测试，测试集应包含诱导性问题与无知识支撑问题；
b) 幻觉对抗测试集的构建应参照GB/T 45654—2025的评估方法，结合政务场景特点进行本地化适配；
c) 测试结果应记录，并作为第16章部署验收的依据之一。
[bookmark: _Toc10481]12　安全与合规
[bookmark: _Toc2450]12.1　安全总体要求
本地化部署应满足“三重本地化”安全架构要求：
a) 知识不出域：所有政务数据与知识库内容应本地存储，不应外传；
b) 推理不联外网：模型推理过程不应调用外部云服务或API；
c) 执行在内网闭环：所有业务处理应在内网环境完成，数据流不应经由公网。
[bookmark: _Toc3236]12.2　数据安全防护
a) 数据存储与传输加密应符合GB/T 39786—2021的要求，宜采用商用密码技术；
b) 移动存储设备应采用全盘加密，应采用密钥长度不低于256位的AES加密算法；
c) 应防范提示注入、模型窃取、训练数据泄露等针对大模型的安全威胁；
d) 应制定并执行数据备份策略，备份策略应在部署文档中明确。
[bookmark: _Toc8383]12.3　个人信息保护
a) 个人信息处理应符合GB/T 35273—2020及《中华人民共和国个人信息保护法》的要求，遵循目的明确、最小必要原则；
b) 涉及个人信息处理活动的，应依法履行告知、同意程序；
c) 展示与输出环节应对个人信息实施脱敏或去标识化（3.16），去标识化效果宜按GB/T 42460—2023评估；
d) 处理敏感个人信息应从严控制，并采取严格保护措施；
e) 宜在部署上线前开展个人信息保护影响评估，并保留评估记录。
[bookmark: _Toc10220]12.4　访问控制
a) 应实现基于角色的访问控制（RBAC），不同角色仅能访问权限范围内的数据与功能；
b) 应遵循最小权限原则，特权账号应单独管理；
c) 权限变更应经过审批流程，并记录审计日志；
d) 系统管理操作应要求双因素认证；
e) 便携部署场景应要求硬件密钥与口令双重认证方可启动。
[bookmark: _Toc13719]12.5　审计溯源
审计日志应覆盖下列五类事件：
a) 权限操作审计：记录权限配置与访问控制的变更操作；
b) 数据操作审计：记录业务数据与知识库数据的增删改操作；
c) 模型决策审计：记录每次模型调用的请求来源、问题摘要、检索证据、模型标识与版本、输出摘要与置信度；
d) 数据流审计：记录数据在处理管线中的流转与变换；
e) 系统完整性审计：记录配置、部署与日志完整性的校验事件。
审计溯源应满足下列要求：
a) 应为每次模型调用分配唯一追踪标识，贯穿请求理解、知识检索、模型推理、输出生成各环节，实现“人—数据—模型—输出”全链路可追溯；
b) 审计日志应防篡改，采用追加写入方式存储；
c) 审计日志保留期限应不少于180天；
d) 审计日志的查询应支持按时间范围、事件类型、操作人员、追踪标识等条件检索。
[bookmark: _Toc6644]12.6　安全等级保护
本地化部署系统应按照GB/T 22239—2019的要求开展网络安全等级保护定级与备案，定级应不低于第二级；涉及重要数据或大量敏感个人信息的系统，宜不低于第三级。
[bookmark: _Toc8182]12.7　供应链与组件安全
a) 应建立开源组件与第三方组件清单，跟踪已知漏洞；
b) 模型文件、推理引擎等关键组件应校验来源与完整性；
c) 组件更新应经测试验证后部署，并保留回滚能力。
[bookmark: _Toc8980]12.8　应急响应
a) 应制定安全事件应急预案，明确事件分级、处置流程与上报机制；
b) 发生数据泄露、模型异常输出等安全事件时，应及时处置并记录。
[bookmark: _Toc3833]13　信创适配
[bookmark: _Toc3452]13.1　适配总体要求
a) 系统应实现国产AI处理器、国产操作系统、国产数据库及国产基础软件的适配与兼容；
b) 信创适配应覆盖推理引擎、计算后端、操作系统、数据库、中间件全链路；
c) 系统架构应实现推理引擎与计算后端的可替换设计，确保信创组件可替换进口组件；
d) 信创适配验证应记录验证环境、验证方法与验证结果，未完成实际验证的适配项不应标注为“已支持”。
[bookmark: _Toc9615]13.2　国产AI处理器适配
a) 应实现GPU自适应检测链，按硬件类型自动检测并选择对应计算后端；
b) 检测到国产AI处理器时，应优先使用国产AI处理器专用推理后端进行加速推理，不应默认回退到CPU模式；
c) 国产AI处理器专用推理后端不可用时，方可回退到CPU模式，并应向管理员报告硬件检测结果；
d) 应至少支持以下类型的国产AI处理器：华为昇腾系列、摩尔线程系列、海光系列、寒武纪系列；其他同类国产AI处理器经适配验证后同等适用；
e) 国产AI处理器推理后端包括但不限于：MindIE（昇腾）、MUSA（摩尔线程）、基于ROCm的适配版本（海光）、Cambricon Neuware（寒武纪）。
[bookmark: _Toc21487]13.3　国产基础软件适配
a) 应适配国产操作系统，应至少支持以下类型：麒麟系列、统信UOS系列；其他同类国产操作系统经适配验证后同等适用；
b) 应适配国产数据库，应至少支持以下类型：达梦DM系列、人大金仓KingbaseES系列；其他同类国产数据库经适配验证后同等适用；
c) 应适配国产中间件，应至少支持以下类型：东方通TongWeb系列；其他同类国产中间件经适配验证后同等适用；
d) 国产基础软件适配应实现功能等效性，不应因替换国产组件导致功能缺失或性能显著下降。
[bookmark: _Toc4282]13.4　信创验证
a) 应建立信创适配验证清单，逐项记录验证状态与验证结果；
b) 信创适配验证结果应形成验证报告，验证报告应覆盖至少一种国产AI处理器的实际推理验证，以及国产操作系统与国产数据库的兼容性验证；
c) 信创适配验证结果应作为本文件实施的支撑材料。
[bookmark: _Toc16264]14　便携部署
[bookmark: _Toc3261]14.1　便携部署总体要求
a) 应将模型推理环境、知识库、应用系统完整封装于移动存储设备（以下简称部署介质）；
b) 应支持即插即用式快速部署，从插入设备到系统可用应不超过5 min；
c) 应实现硬件自适应启动，自动检测当前硬件配置并选择对应运行模式；
d) 便携部署为可选部署方式，不应替代标准级及以上环境的部署。
[bookmark: _Toc15538]14.2　便携部署技术要求
a) 部署介质可用空间应不少于512 GB；
b) 推理引擎、模型文件、知识库、应用系统应完整封装于部署介质中，不应依赖目标主机的预装软件；
c) 环境配置应自动完成，不应要求部署人员手动配置运行环境；
d) 部署介质文件系统宜支持跨平台读写，加密方案不应影响正常启动流程。
[bookmark: _Toc14531]14.3　便携部署安全要求
a) 部署介质应采用全盘加密或加密容器，应采用密钥长度不低于256位的AES加密算法，设备丢失后数据不可读取；
b) 系统启动应要求硬件密钥与口令双重认证；
c) 系统运行期间应持续记录审计日志，日志应存储于加密分区；
d) 部署介质宜支持远程擦除能力（网络可用时）。
[bookmark: _Toc26797]14.4　便携部署运维要求
a) 模型更新应通过加密更新包方式推送，不应通过网络直接下载模型文件；
b) 知识库更新应通过离线数据包导入，更新操作应记录审计日志；
c) 系统应定期检查部署介质健康状态，发现异常应及时告警。
[bookmark: _Toc21707]15　运维监控
[bookmark: _Toc9295]15.1　运维监控总体要求
a) 应提供系统运行状态的实时监测；
b) 应提供异常事件的自动告警；
c) 应提供运维日志的统一管理。
[bookmark: _Toc9175]15.2　监控指标
监控指标应至少覆盖下列类别：
a) 模型推理指标：推理速度、推理延迟、推理成功率；
b) 资源利用指标：AI加速器显存占用率、CPU利用率、内存占用率、磁盘空间利用率；
c) 服务可用性指标：API响应成功率、服务可用时长占比；
d) 知识库指标：检索响应时间、检索成功率；
e) 内容质量指标：拒答率、人工复核执行率。
[bookmark: _Toc7668]15.3　告警
a) 资源阈值告警：AI加速器显存占用超过90%、磁盘空间剩余不足10%时应触发告警；
b) 服务异常告警：连续3次推理失败或API响应超时应触发告警；
c) 安全事件告警：异常登录尝试、越权操作应触发告警；
d) 数据告警：备份失败、数据同步异常应触发告警。
[bookmark: _Toc15537]15.4　日志管理
a) 系统日志应包括启动日志、运行日志、错误日志、审计日志四类；
b) 日志应采用结构化格式存储，支持按时间、级别、模块等条件检索；
c) 系统日志（启动日志、运行日志、错误日志）保留期限应不少于90天；审计日志保留期限应符合12.5的规定，应不少于180天；
d) 日志存储空间不足时应自动清理最早期日志，但审计日志不应自动清理。
[bookmark: _Toc5039]16　部署验收
[bookmark: _Toc9670]16.1　验收总体要求
本地化部署完成后应进行验收测试，确认系统符合本文件的技术要求。验收过程与结果应形成文档。
[bookmark: _Toc22587]16.2　验收内容
验收内容应包括：
a) 架构符合性：验证系统架构符合第5章要求；
b) 硬件配置符合性：验证硬件配置符合第6章对应等级要求；
c) 调度功能符合性：验证智能路由调度与降级回退功能符合第7章要求；
d) 推理性能符合性：验证量化推理性能符合第8章要求；包括单路和并发场景下的TTFT与输出速度验证；
e) 数据管理符合性：验证数据分类分级、存储、更新同步、备份与销毁符合第9章要求；
f) 知识库符合性：验证双模式检索与自动切换功能符合第10章要求；
g) 内容质量与幻觉防范符合性：验证知识锚定、拒答、人工复核与内容标识符合第11章要求；
h) 安全符合性：验证安全机制符合第12章要求；
i) 信创适配符合性：验证信创适配项的实际可用性符合第13章要求；
j) 便携部署符合性（如适用）：验证便携部署功能符合第14章要求。
[bookmark: _Toc15589]16.3　验收方法
验收应采用下列方法：
a) 功能测试：按附录A的测试用例逐项验证；
b) 性能测试：按本文件规定的性能指标和测试条件（8.3）进行实测；
c) 安全测试：按GB/T 22239—2019的要求进行安全测评；
d) 内容质量测试：幻觉对抗测试参照GB/T 45654—2025的评估方法执行；
e) 信创测试：在信创环境中验证功能等效性与性能指标；
f) 文档审查：检查部署文档、运维手册、数据管理记录、安全策略文档的完整性。
[bookmark: _Toc14396]附录A
（规范性）
部署验收测试用例
表A.1　架构符合性测试
	序号
	测试项目
	测试方法
	预期结果

	A.1.1
	全栈本地化架构验证
	检查数据层、模型层、服务层、应用层部署完整性
	各层完整部署，接口通信正常

	A.1.2
	物理闭环验证
	断网条件下执行全业务链路测试
	所有业务功能正常运行

	A.1.3
	接口标准化验证
	验证各层接口通信标准化
	接口符合规范定义



表A.2　硬件配置符合性测试
	序号
	测试项目
	测试方法
	预期结果

	A.2.1
	硬件自动检测
	启动系统，检查自动识别硬件配置功能
	正确识别CPU核心数、内存、GPU型号

	A.2.2
	量化推理性能阈值（基础级，纯CPU）
	在基础级环境下运行轻量级量化模型（编制时参考规格1.5B）性能测试
	推理速度≥10 tokens/s，端到端P95宜≤35 s

	A.2.3
	量化推理性能阈值（标准级）
	在标准级环境下运行中量级量化模型（编制时参考规格7B）性能测试
	推理速度≥10 tokens/s，端到端P95宜≤35 s

	A.2.4
	量化推理性能阈值（增强级）
	在增强级环境下运行中量级模型性能测试
	推理速度≥20 tokens/s，端到端P95宜≤20 s

	A.2.5
	TTFT延迟验证（单路）
	单用户热启动条件下测试TTFT
	TTFT P50≤5 s，P95宜≤8 s

	A.2.6
	TTFT并发退化验证
	并发4场景下测试TTFT退化
	TTFT P50宜≤30 s，应记录实测退化倍数

	A.2.7
	模型冷启动
	冷启动加载量化模型
	加载时间≤60 s



表A.3　智能调度符合性测试
	序号
	测试项目
	测试方法
	预期结果

	A.3.1
	意图识别准确率
	在部署单位确认的业务意图测试集上测试
	识别准确率≥95%

	A.3.2
	智能路由
	发送不同复杂度请求
	正确路由到对应规格模型

	A.3.3
	降级回退
	模拟目标模型不可用
	自动降级到可用模型



表A.4　数据管理符合性测试
	序号
	测试项目
	测试方法
	预期结果

	A.4.1
	数据分类分级
	检查数据资产目录
	分类分级覆盖全部数据

	A.4.2
	数据加密
	检查存储数据加密状态
	符合GB/T 39786—2021

	A.4.3
	备份恢复
	按备份策略执行恢复演练
	备份数据可完整恢复



表A.5　生成内容质量与幻觉防范测试
	序号
	测试项目
	测试方法
	预期结果

	A.5.1
	事实问答准确率
	在事实问答测试集上测试
	答案正确率≥90%

	A.5.2
	虚构引用检测
	在虚构引用测试集上测试
	虚构引用次数=0

	A.5.3
	拒答机制
	发送无知识库支撑的问题
	明确拒答并提示

	A.5.4
	引用溯源
	输入事实性问题
	回答附知识库来源引用，可定位追溯



表A.6　安全符合性测试
	序号
	测试项目
	测试方法
	预期结果

	A.6.1
	等保定级
	检查等保定级备案文件
	不低于第二级

	A.6.2
	访问控制
	验证RBAC功能
	不同角色权限正确

	A.6.3
	审计完整性
	检查五类审计日志
	权限、数据、模型决策、数据流、系统完整性五类日志完整，模型决策可按追踪标识追溯



表A.7　信创适配符合性测试
	序号
	测试项目
	测试方法
	预期结果

	A.7.1
	国产AI处理器适配
	在国产AI处理器上运行推理
	正常推理

	A.7.2
	国产操作系统适配
	在国产操作系统上部署
	功能正常

	A.7.3
	国产数据库兼容
	使用国产数据库存储数据
	数据读写功能正常






表A.8　知识库符合性测试
	序号
	测试项目
	测试方法
	预期结果

	A.8.1
	语义检索召回率
	在检索测试集上测试
	Top-3召回率≥80%

	A.8.2
	双模式切换
	模拟语义检索不可用
	自动切换到关键词模式

	A.8.3
	增量更新
	导入新文档
	新文档可被检索，无需重建全量索引



[bookmark: _Toc12771]附录B
（资料性）
硬件配置参考
下列配置为截至2026年6月的参考配置。部署单位应根据实际硬件市场情况，选择满足第6章技术参数要求的设备。
[bookmark: _Toc2775]B.1　基础级参考配置
表B.1　基础级参考配置
	处理器
	≥8核（如Intel i7-12700、AMD Ryzen 7 5800X等）

	内存
	≥32 GB DDR4/DDR5

	存储
	≥256 GB SSD（NVMe优先）

	AI加速器
	无要求

	适用模型
	轻量级模型（≤4B）

	参考推理速度
	≥10 tokens/s（1.5B Q4KM量化模型纯CPU）



[bookmark: _Toc21363]B.2　标准级参考配置
表B.2　标准级参考配置
	处理器
	≥8核（如Intel i7-14700K、AMD Ryzen 9 7900X等）

	内存
	≥32 GB DDR5；实测运行时内存占用宜预留模型文件大小的2.5~3.0倍

	存储
	≥512 GB SSD（NVMe优先）

	AI加速器
	≥12 GB显存消费级GPU（如NVIDIA RTX 5070/5060 Ti 16GB版等）

	适用模型
	中量级模型（4B~20B）



注1：推理速度与CPU物理核心数正相关。部署单位应根据所选模型规格，参考附录C实测数据选择匹配的硬件配置。
注2：12 GB显存阈值依据实测确定：7B量化模型在8 GB显存GPU上可完成加载推理；14B量化模型（模型文件约9 GB）在12 GB显存GPU上完成GPU加载，TTFT由2.27 s降至0.16 s。12 GB为中量级模型预留安全余量，并实测覆盖14B模型加载需求。
[bookmark: _Toc20387]B.3　增强级参考配置
表B.3　增强级参考配置
	处理器
	≥16核（服务器级CPU，如Intel Xeon Gold、AMD EPYC等）

	内存
	≥64 GB DDR5/ECC

	存储
	≥1 TB SSD（NVMe企业级）

	AI加速器
	≥32 GB显存专业级GPU（如NVIDIA A6000/A100等），支持多卡

	适用模型
	中量级及以上模型（>4B），支持多模型并行



[bookmark: _Toc10167]B.4　编制时参考模型配置示例
表B.4给出与第6章硬件等级对应的模型规格参考示例。本表为截至2026年6月的主流技术快照，仅供部署单位选型参考；实施时应按当时主流技术选取同档位模型。
表B.4　编制时参考模型配置示例
	硬件等级
	调度模型（参考）
	执行模型（参考）
	深度分析模型（参考）

	基础级
	Qwen2.5-1.5B（Q4KM）
	Qwen2.5-3B（Q4KM）
	—

	标准级
	Qwen2.5-1.5B（Q4KM）
	Qwen2.5-7B（Q4KM）
	Qwen2.5-14B（Q4KM）

	增强级
	Qwen2.5-7B（Q4KM）
	Qwen2.5-14B（Q4KM）
	Qwen2.5-32B/72B（Q4KM）

	注
	参数量以总参数量为判定依据，MoE模型同时记录激活参数量
	可替换为同档位其他模型
	可替换为同档位其他模型



注：大参数量模型（如14B参数量级）在消费级CPU纯CPU模式下推理速度较低，达到标准级推理速度通常需要GPU加速支持或统一内存架构设备。部署单位应在目标硬件上实测验证后再确定模型规格选型。
[bookmark: _Toc3454]B.5　迭代方向
随着AI硬件技术发展，本文件规定的硬件参数要求应适时修订。当前可预见的迭代方向包括：
a) AI加速器：从消费级GPU向专业级GPU及国产AI处理器（如昇腾310P、昇腾910B）演进；
b) 模型规格：从7B、14B向70B及以上参数规模演进，对显存与算力的要求持续提升；
c) 部署模式：从单机部署向多机集群部署演进；
d) 量化技术：从INT4量化向更高效的量化与蒸馏方案演进；
e) 档位划分：未来迭代方向为按资源需求（模型常驻显存、激活计算量等）分级，届时参数量将降为参考项。
[bookmark: _Toc22096]附录C
（资料性）
验证基础
[bookmark: _Toc216]C.1　原型系统验证
某市级人力资源和社会保障局已建成全栈本地化部署的原型系统，为本文件的技术条款提供了实践验证参考。截至2026年8月，验证进展见表C.1。
注：本附录为资料性附录，提供验证背景信息，不构成本文件条款的规范性依据。各项强制阈值的最终设定以编制说明中的标准验证矩阵为准。
表C.1　原型系统验证进展
	序号
	验证项
	状态
	实测结果

	1
	全栈本地化架构
	已完成
	原型系统全栈闭环运行

	2
	硬件自动检测与分级
	已完成
	自动检测CPU/内存/GPU并选择运行等级

	3
	模型部署与智能路由
	已完成
	三级模型（1.5B/7B/14B）协同，意图识别准确率≥95%

	4
	量化推理（标准级）
	已完成
	7B量化模型纯CPU推理速度实测：6.97~12.37 tokens/s（取决于CPU核心数，三台不同硬件环境验证，验证口径为纯CPU推理性能，2026年8月）；并发4场景下TTFT退化显著，建议部署前进行并发容量规划

	5
	量化推理性能阈值（基础级，纯CPU）
	已完成
	1.5B Q4KM模型纯CPU实测：推理速度P50为28.20~48.32 tokens/s（三台不同硬件环境，6核/10核/20核CPU），TTFT P50为1.25~2.27 s，端到端P95为7.47~10.37 s，均满足第6章及第8章对应限值（2026年8月）



[bookmark: _Toc22519]C.2　实践案例
该原型系统为本文件提供双平台实践验证。部署环境一为标准级硬件环境（6核12线程CPU、32 GB内存、16 GB显存消费级GPU，Windows平台），配置1.5B调度模型、7B执行模型与14B深度分析模型（编制时参考配置见附录B），经智能路由调度实现意图准确分发。2026年8月三台不同硬件环境复测数据如下：
（1）7B量化模型（Q4KM）：纯CPU模式下推理速度6.97~12.37 tokens/s，TTFT P50为1.37~2.23 s，端到端P95为19.42~35.21 s。其中6核CPU环境下速度6.97 t/s低于标准级10 t/s阈值，端到端P95为35.21 s，超出30 s推荐性限值；10核/20核CPU环境下速度11.36~12.37 t/s达标。GPU加速比0.99~1.04×（CUDA后端下基本无效），但GPU模式下TTFT提升约14倍（14B模型2.27 s→0.16 s），表明GPU的主要价值在于缩短首词元响应时间而非提升吞吐量。
（2）1.5B量化模型（Q4KM）：纯CPU模式下推理速度P50为28.20~48.32 tokens/s（三机验证），TTFT P50约1.25~2.27 s，模型冷加载约1.2~1.8 s，纯CPU推理内存RSS峰值约1278~4373 MB，便携部署环境启动到可用约13.1 s。
（3）14B量化模型（Q4KM）：纯CPU模式下推理速度6核环境3.62 t/s、20核环境6.37 t/s，在所有消费级硬件上均低于10 t/s阈值。内存峰值9.6~10.7 GB。
（4）并发性能：单路TTFT均达标（1.25~2.27 s），并发4场景下TTFT显著退化（最差记录超过100 s，出现在低核心数+大参数量组合），建议部署单位在目标并发数下实测并配置限流策略。
部署环境二为一体化AI工作站（aarch64架构、128 GB统一内存，Linux平台），5个模型同时驻留，API端到端测试通过率96%，健康检查平均延迟5.3 ms，移动硬盘exFAT便携部署跨平台即插即用，全链路离线运行。系统支撑干部全息画像智能应用的四类业务场景，审计日志完整可追溯。
注1：干部全息画像是政务大模型的典型应用场景，其业务功能要求不属于本文件范围。
注2：编制时实测对象为稠密量化模型；混合专家（MoE）架构模型按本文件档位判定规则（见3.9~3.11注2）适用，其实测数据将在后续版本中补充。
[bookmark: _Toc23909]C.3　并发TTFT退化实测记录（资料性）
本部分记录2026年8月三台不同硬件环境下、三种模型规格在并发4场景下的TTFT退化数据，供部署单位参考。
表C.2　并发4场景TTFT退化实测
	模型
	环境（核心数）
	单路TTFT P50(s)
	并发4最差TTFT(s)
	退化倍数

	1.5B
	6核CPU
	1.25
	—（未达瓶颈）
	—

	1.5B
	10核CPU
	2.27
	—（未达瓶颈）
	—

	1.5B
	20核CPU
	2.14
	—（未达瓶颈）
	—

	7B
	6核CPU
	1.37
	~56.5
	~40×

	14B
	6核CPU
	~1.5
	~107.6
	~72×



注：轻量级模型（≤4B）在消费级CPU上并发退化不明显；中量级及以上模型（≥7B）在低核心数CPU上并发TTFT退化显著，实测最差约72倍。部署单位应据此进行并发容量规划，必要时实施请求排队或限流策略。
[bookmark: _Toc16363]参考文献
[1] GB/T 20000.1—2014　标准化工作指南　第1部分：标准化和相关活动的通用术语
[2] ISO/IEC 42001:2023　Information technology—Artificial intelligence—Management system
[3] T/ISC 0079—2025　政务大模型通用技术与应用支撑能力要求
[4] T/JSAI 002—2025　电力人工智能语言大模型测试指南
[5] 中华人民共和国网络安全法
[6] 中华人民共和国数据安全法
[7] 中华人民共和国个人信息保护法
[8] 生成式人工智能服务管理暂行办法（国家互联网信息办公室等七部门，2023年）
[9] 人工智能生成合成内容标识办法（国家互联网信息办公室等四部门，2025年）
[10] 政务数据共享条例（国务院令第809号，2025年）
[11] 政务领域人工智能大模型部署应用指引（中央网络安全和信息化委员会办公室，2025年）
1

1

ICS

35.240.01

CCS

L

70

½­ËÕÊ¡ÈË¹¤ÖÇÄÜÑ§»áÍÅÌå±ê×¼

T/JSAI

019

¡ª

202

6

ÕþÎñ´óÄ£ÐÍ±¾µØ»¯²¿Êð¼¼Êõ¹æ·¶

Technical

specification

for

localized

deployment

of

large

language

models

for

government

affairs

£¨Õ÷ÇóÒâ¼û¸å£©

2026

-XX-XX

·¢²¼

2026

-XX-XX

ÊµÊ©

½­ËÕÊ¡ÈË¹¤ÖÇÄÜÑ§»á

·¢²¼

